1. Je zadaná adresa IP 192.10.10.0

Administrátor siete potrebuje 14 podsietí

Administrátor siete potrebuje v každej podsieti 14 hostov

Urči:

triedu adresy \_\_\_\_C\_\_\_\_\_\_

default subnet masku \_\_255.255.255.0 \_\_\_\_

počet bitov požičaných pre podsieťovanie \_\_\_\_\_\_4\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

administrátorom definovanú subnet masku \_\_255.255.255.240 \_\_

maximálny počet podsietí \_\_\_\_\_\_\_16 \_\_\_\_\_\_\_\_

použiteľný počet podsietí \_\_\_\_\_\_\_14 \_\_\_\_\_\_\_\_

maximálny počet hostov v podsieti \_\_\_\_\_\_\_16\_\_\_\_\_\_\_\_\_

použiteľný počet hostov v podsieti \_\_\_\_\_\_\_14\_\_\_\_\_\_\_\_\_

aký je použiteľný rozsah 3. subnetu? \_ 192.10.10.48 to 192.10.10.63\_

aká je adresa 7. použiteľného subnetu? \_\_ 192 . 10 . 10 . 112\_\_\_\_\_\_\_\_\_

aká je broadcast adresa pre 12. subnet? \_\_ 192 . 10 . 10 . 207 \_\_\_\_\_\_\_\_

aký je rozsah 8. subnetu? \_192.10.10.129 to 192.10.10.142\_